|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Условное обозначение** | **Объем, м3** | **Условное давление, Мпа** | **D, мм** | **L, мм** | **B, мм** | **H. Мм** | **Масса, кг** |
| **ГЭЭ1-1-6,3** | 6,3 | 0,6 | 1600 | 3530 | 1770 | 2455 | 1920 |
| 1 | 3535 | 2490 | 2315 |
| 1,6 | 3540 | 1780 | 2925 |
| **ГЭЭ1-1-10** | 10 | 0,6 | 2000 | 3690 | 2170 | 2590 | 2840 |
| 1 | 3735 | 2185 | 2900 | 3440 |
| 1,6 | 3745 | 2200 | 2915 | 3745 |
| **ГЭЭ1-1-16** | 16 | 0,6 | 5390 | 2180 | 2590 | 3720 |
| 1 | 5435 | 2185 | 2900 | 4485 |
| 1,6 | 5445 | 2200 | 2915 | 6380 |
| **ГЭЭ1-1-25** | 25 | 0,6 | 2400 | 5955 | 2585 | 3280 | 5140 |
| 1 | 5960 | 2590 | 3315 | 6720 |
| 1,6 | 6020 | 2630 | 3325 | 9395 |
| **ГЭЭ1-1-40** | 40 | 0,6 | 9455 | 2610 | 3280 | 7305 |
| 1 | 9460 | 2615 | 3315 | 9720 |
| 1,6 | 9520 | 2630 | 3325 | 13670 |
| **ГЭЭ1-1-50** | 50 | 0,6 | 2800 | 8655 | 3010 | 3690 | 9650 |
| 1 | 8660 | 3020 | 3725 | 12165 |
| 1,6 | 8715 | 3045 | 3730 | 16515 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Аппараты на опорах-лапах** | | | | |  |  |  |
| **Условное обозначение** | **Объем, м3** | **Условное давление, Мпа** | **D, мм** | | **L, мм** | | **B, мм** | **H. Мм** | **Масса, кг** |
| **ВЭЭ1-1-1** | 1 | 0,6 | 1000 | | 1250 | | 1315 | 1965 | 440 |
| 1 | 1260 | | 1320 | 1990 | 465 |
| 1,6 | 1320 | 2260 | 620 |
| **ВЭЭ1-1-2** | 2 | 0,6 | 1200 | | 1535 | | 1540 | 2370 | 610 |
| 1 | 1545 | 2395 | 760 |
| 1,6 | 1545 | | 2695 | 990 |
| **ВЭЭ1-1-3,2** | 3,2 | 0,6 | 1400 | | 1735 | | 1735 | 2870 | 870 |
| 1 | 1740 | | 1740 | 2875 | 1080 |
| 1,6 | 1755 | | 1755 | 2855 | 1400 |
| **ВЭЭ1-1-5** | 5 | 0,6 | 1600 | | 2000 | | 2000 | 3445 | 1350 |
| 1 | 2005 | | 2005 | 3475 | 1630 |
| 1,6 | 2015 | | 2015 | 3445 | 2030 |
| **ВЭЭ1-1-6,3** | 6,3 | 0,6 | 2000 | | 2000 | 4145 | 1590 |
| 1 | 2005 | | 2005 | 4145 | 1940 |
| 1,6 | 2015 | | 2015 | 4145 | 2380 |
| **ВЭЭ1-1-10** | 10 | 0,6 | 2000 | | 2490 | | 2490 | 4365 | 2230 |
| 1 | 2495 | | 2495 | 2690 |
| 1,6 | 2510 | | 2510 | 4345 | 3590 |
| **ВЭЭ1-1-16** | 16 | 0,6 | 2655 | | 2655 | 6365 | 3740 |
| 1 | 2665 | | 2665 | 3940 |
| 1,6 | 2670 | | 2670 | 6385 | 5300 |
| **ВЭЭ1-1-25** | 25 | 0,6 | 2400 | | 3220 | | 3220 | 6530 | 5220 |
| 1 | 3225 | | 3225 | 6570 | 6270 |
| 1,6 | 3240 | | 3240 | 6580 | 8170 |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  |
|  |  | **Аппараты на опорах-стойках** | | | | |  |  |  |
| **Условное обозначение** | **Объем, м3** | **Условное давление, Мпа** | | **D, мм** | | **L, мм** | **B, мм** | **H. Мм** | **Масса, кг** |
| **ВЭЭ1-1-1** | 1 | 0,6 | | 1000 | | 1140 | 1200 | 1965 | 445 |
| 1 | | 1145 | 1990 | 550 |
| 1,6 | | 2260 | 625 |
| **ВЭЭ1-1-2** | 2 | 0,6 | | 1200 | | 1335 | 1385 | 2370 | 630 |
| 1 | | 2375 | 780 |
| 1,6 | | 1350 | 1390 | 2715 | 1020 |
| **ВЭЭ1-1-3,2** | 3,2 | 0,6 | | 1400 | | 1520 | 1570 | 2870 | 890 |
| 1 | | 2875 | 1100 |
| 1,6 | | 1535 | 1575 | 2855 | 1420 |
| **ВЭЭ1-1-5** | 5 | 0,6 | | 1600 | | 1755 | 1760 | 3445 | 1380 |
| 1 | | 1660 |
| 1,6 | | 1760 | 1765 | 3450 | 2060 |
| **ВЭЭ1-1-6,3** | 6,3 | 0,6 | | 1755 | 1760 | 4260 | 1670 |
| 1 | | 1765 | 4160 | 2010 |
| 1,6 | | 1765 | 4265 | 2470 |
| **ВЭЭ1-1-10** | 10 | 0,6 | | 2000 | | 2130 | 2125 | 4455 | 2430 |
| 1 | | 2890 |
| 1,6 | | 2135 | 2130 | 4515 | 3790 |
| **ВЭЭ1-1-16** | 16 | 0,6 | | 2130 | 2125 | 6655 | 4090 |
| 1 | | 6660 | 4280 |
| 1,6 | | 2130 | 6720 | 5620 |
| **ВЭЭ1-1-25** | 25 | 0,6 | | 2400 | | 2540 | 2520 | 6755 | 5090 |
| 1 | | 6780 | 6180 |
| 1,6 | | 2555 | 2555 | 6800 | 8060 |